# Blueberry

蓝莓派，基于 [Yuzuki Chameleon](https://github.com/YuzukiHD/YuzukiChameleon) 二次开发。  
修改SHC原理图WiFi模块，替换为RTL8189ES。  
修改PCB适用RTL8189ES。  
    

## 特点：

基于全志 H616 芯片，4*Cortex A53
HDMI支持4K@60，支持最大 6K 视频解码
最大 2GB 内存与 128GB eMMC 储存
板载eMMC与TF卡槽
板载 RTL8189ES WIFI芯片
4个USB TypeC，3个HOST 一个 OTG，支持USB摄像头与采集卡输入
板载风扇槽，散热器固定孔
引出 RJ45 百兆接口
板载 40 Pin GPIO，可以扩展 SPI LCD 显示屏，千兆以太网，麦克风阵列，CAN收发器，温湿度传感器，加速度传感器等等。
AXP313A 电源方案
![brief](IMAGE/blueberry.png)

## Allwinner H616

H616是全志科技为用户提供的新一代高画质64位4K@60fps解码SoC
OTT 和 IPTV 市场。 集成四核64位CortexTM-A53处理器，以及全新G31 GPU
支持OpenGL ES 3.2/Vulkan 1.1的ARM引擎。 此外，H616支持全格式4K@60fps
10位超高清视频解码，全志自主研发的SmartColor3.3TM图像增强引擎，
杜比和 DTS 音频处理。 H616采用新一代功耗技术，
比上一代降低20%的功耗。

![brief](IMAGE/brief.png)

## 构建系统

使用[ArmDebian](https://git.aixiao.me/aixiao/build.git)构建系统，是官方也非官方(二次修改)。  
如果自己构建请选择 Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 系统并且安装 Docker version 24.0.7 磁盘不少于 60G。 
Linux Kernel: https://github.com/niuyuling/linux
U-BOOT: https://github.com/niuyuling/u-boot
```
apt-get -y install git
git clone --depth=1 --branch=main https://git.aixiao.me/aixiao/build.git
cd build
./compile.sh build BOARD=blueberry BRANCH=legacy BUILD_DESKTOP=no BUILD_MINIMAL=yes KERNEL_CONFIGURE=yes RELEASE=bookworm
```

预构建系统 https://blueberry.aixiao.me/images/

## 问题

Emmc 目前没有正常工作  
GPIO 目前没有正常适配  

